**ECLISSE Syntesis Battiscopa**  
Profilo in alluminio per l’installazione di battiscopa filomuro

**ECLISSE SYNTESIS BATTISCOPA**

Profilo a tripla camera in alluminio anodizzato modello ECLISSE SYNTESIS BATTISCOPA per l’installazione di battiscopa filomuro. Spazio utile per la verga di battiscopa con installazione del profilo a quota pavimento finito: 58 mm. Fornito in barre da 2000 mm con spessore 15 mm per pareti in muratura e 13/15 mm per pareti in cartongesso, con giunti di collegamento per connessioni lineari, su angoli interni, su angoli esterni e in corrispondenza di gradini. Fornito a richiesta con elementi terminali per il collegamento ai controtelai ECLISSE SYNTESIS LINE SCORREVOLE e ECLISSE SYNTESIS LUCE ad anta singola e doppia e ai telai ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE e ECLISSE 40 ad anta singola e doppia. Si installa con adesivo sigillante strutturale su parete in muratura e con viti su parete in cartongesso.  
Con verghe battiscopa appositamente fresate, consente l’installazione di strisce LED per battiscopa retroilluminati.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ECLISSE S.r.l. offre una **garanzia di 12 anni**, decorrenti dalla data di acquisto, che copre le parti metalliche in acciaio zincato o alluminio, il kit carrelli di scorrimento e il binario di scorrimento in lega di alluminio 6060 anodizzato (10 μm) dei suoi controtelai per porte scorrevoli a scomparsa e le parti metalliche in alluminio anodizzato dei suoi telai per porte battenti e per vani tecnici ed estetici. Per tutti gli altri prodotti venduti da ECLISSE, si applica la garanzia legale.